**Unutarnja žaluzina, električna AE 16**

Unutarnje žaluzine za usis i odsis zraka.

Regulacija struje zraka prilagodljivim kutom otvaranja i zatvaranja.

Štednja toplinske energije zbog otvaranja prema potrebi.

Regulacija s uobičajenim prekidačima za isključivanje, tajmerima i pratećim relejom.

S kontrolnim svjetlom.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | AE 16 |
| Smjer zraka: | Usis i odsis zraka |
| Vrsta napona: | Jednofazna struja |
| Nazivni napon: | 230 V |
| Frekvencija struje: | 50 Hz |
| Apsorpcija struje: | 10 W |
| IMaks.: | 0,04 A |
| Vrsta zaštite: | IP 20 |
| Ugradnja: | iznutra |
| Mjesto ugradnje: | Zid / Strop |
| Položaj za ugradnju: | okomito / vodoravno |
| Materijal: | Plastika |
| Boja: | uobičajeno bijela, slična RAL 9016 |
| Težina: | 0,285 kg |
| Težina s pakovanjem: | 0,44 kg |
| Vrsta žaluzine: | električno |
| Prikladno za nominalnu dužinu: | 150 mm |
| Širina: | 202 mm |
| Visina: | 202 mm |
| Dubina: | 60 mm |
| Širina s pakovanjem: | 228 mm |
| Visina s pakovanjem: | 220 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 85 mm |
| Temperatura okoline: | 40 °C |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | A |
| GTIN (EAN): | 4012799513025 |
| Broj artikla: | 0151.0302 |

Proizvođač: MAICO

AE 16 Unutarnja žaluzina, električna