**SGM 25**

Zaštitna rešetka za ventilatore u skladu s normom DIN EN ISO 13857.

Moguća montaža na strani usisa i tlaka.

SGM: Od čvrste plastike, bisernobijela, slična RAL 1013, za cijevne ventilatore ERM.

SGM ... Ex: Od metala za ventilatore ERM-Ex za primjenu u područjima izloženima opasnosti od eksplozije.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | SGM 25 |
| Smjer zraka: | Usis i odsis zraka |
| Materijal: | Plastika |
| Boja: | bisernobijela, slična RAL 1013 |
| Težina: | 0,2 kg |
| Težina s pakovanjem: | 0,2 kg |
| Prikladno za nominalnu dužinu: | 250 mm |
| Širina s pakovanjem: | 255 mm |
| Visina s pakovanjem: | 35 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 255 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799594314 |
| Broj artikla: | 0059.0431 |

Proizvođač: MAICO

SGM 25