**Zaštitna sklopka motora MV 25-1**

Zaštitna sklopka motora za ventilatore s izvedenim toplinskim kontaktima.

S glavnom zaštitom i upravljačkim osiguračem.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | MV 25-1 |
| Vrsta napona: | Trofazna struja |
| Nazivni napon: | 400 V |
| Frekvencija struje: | 50 Hz/60 Hz |
| Maksimalno opterećenje: | 25 A |
| Vrsta zaštite: | IP 55 |
| Mjesto ugradnje: | Zid (blizina motora) |
| Vrsta ugradnje: | Nadžbukno |
| Materijal: | Plastika |
| Boja: | crno/bijelo |
| Težina: | 0,6 kg |
| Težina s pakovanjem: | 0,67 kg |
| Širina: | 80 mm |
| Visina: | 135 mm |
| Dubina: | 96,5 mm |
| Širina s pakovanjem: | 87 mm |
| Visina s pakovanjem: | 137 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 100 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799993186 |
| Broj artikla: | 0157.1659 |

Proizvođač: MAICO

MV 25-1 Zaštitna sklopka motora