**Unutarnja rešetka LGZ 62/12**

Unutarnja rešetka s prednjim okvirom.

S prednjim okomitim okretnim postavljenim skretnim zračnim lamelama.

Regulacija struje zraka prilagodljivim kutom utorom za klizanje.

Potreban pribor: Ugradbena kutija EK.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | LGZ 62/12 |
| Smjer zraka: | Usis zraka |
| Smisleni protok zraka pri 75 % otvorenosti utora za klizanje: | 200 m³/h - 500 m³/h |
| Ugradnja: | iznutra |
| Mjesto ugradnje: | Zid / Kanal |
| Materijal: | Čelični lim, emajlirani |
| Boja: | svijetlosiva |
| Težina: | 2,92 kg |
| Težina s pakovanjem: | 3,19 kg |
| Širina: | 650 mm |
| Visina: | 160 mm |
| Dubina: | 61 mm |
| Širina s pakovanjem: | 680 mm |
| Visina s pakovanjem: | 175 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 95 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | D |
| GTIN (EAN): | 4012799512646 |
| Broj artikla: | 0151.0264 |

Proizvođač: MAICO

LGZ 62/12 Unutarnja rešetka