**Protupožarni kompenzacijski element BA 200-0**

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | BA 200-0 |
| Smjer zraka: | Odsis zraka |
| Vrsta ugradnje: | Podžbukno |
| Materijal: | Čelični lim |
| Težina: | 2,2 kg |
| Težina s pakovanjem: | 2,22 kg |
| Protupožarna zaštita: | da |
| Broj postolja: | 0 |
| Prikladno za nominalnu dužinu: | 200 mm |
| Širina: | 200 mm |
| Visina: | 640 mm |
| Dubina: | 200 mm |
| Širina s pakovanjem: | 200 mm |
| Visina s pakovanjem: | 640 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 200 mm |
| Broj odobrenja: | Z-41.6-573 |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | B |
| GTIN (EAN): | 4012799990284 |
| Broj artikla: | 0093.1022 |

Proizvođač: MAICO

BA 200-0 Protupožarni kompenzacijski element