**Mali sobni ventilator ECA 10-2**

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | ECA 10-2 |
| Volumen zraka: | 150 m³/h |
| Brzina: | 2.600 1/min |
| Vrsta napona: | Jednofazna struja |
| Nazivni napon: | 230 V |
| Apsorpcija struje: | 18 W |
| IMaks.: | 0,13 A |
| Vrsta zaštite: | IP 44 |
| Mjesto ugradnje: | Zid / Strop |
| Položaj za ugradnju: | po želji |
| Materijal: | Plastika |
| Boja: | uobičajeno bijela, slična RAL 9016 |
| Koloturnik integriran: |  ✔  |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Broj artikla: | 080026 |

Proizvođač: MAICO

ECA 10-2 Mali sobni ventilator