**Zračni filtar, zamjena RF 40-4**

Zamjenski filtar za filtar zraka TFE...-4.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | RF 40-4 |
| Položaj za ugradnju: | okomito / vodoravno |
| Težina: | 1,2 kg |
| Težina s pakovanjem: | 1,37 kg |
| Razred filtra: | G4 |
| Prikladno za nominalnu dužinu: | 400 mm |
| Širina: | 1.010 mm |
| Visina: | 500 mm |
| Širina s pakovanjem: | 1.070 mm |
| Visina s pakovanjem: | 50 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 530 mm |
| Temperatura okoline: | 100 °C |
| Jedinica za pakiranje: | 2 kom |
| Asortiman: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799931638 |
| Broj artikla: | 0093.0163 |

Proizvođač: MAICO

RF 40-4 Zračni filtar, zamjena