**Grijač zraka MHE 3**

Značajke

Za sušenje mokrih ili vlažnih prostorija.

Za privremeno ili trajno grijanje i ventilaciju prostorija.

Stabilno kućište od pocinčanog čelika, obloženo, otporno na hrđanje.

Nosivi držač kao cijevni stativ s velikom udaljenošću od poda.

Grijaći elementi od plemenitog čelika, nesvijetleći.

Sa zaštitom od pregrijavanja. Grijanje i ventilator automatski se isključuju u slučaju pregrijavanja. Jednostavno poništavanje.

Sa zidnim držačem.

Regulacija

Ventilator i grijanje imaju tri ili četiri stupnja za prebacivanje

MHE 3/MHD 5:

Stupanj 1: Ventilator 100 %, grijanje ISKLJ.

Stupanj 2: Ventilator 100 %, grijanje oko 50 %.

Stupanj 3: Ventilator 100 %, grijanje 100 %.

MHD 9 / 15 / 20:

Stupanj 1: Ventilator 100 %, grijanje ISKLJ.

Stupanj 2: Ventilator oko 50 %, grijanje oko 50 %.

Stupanj 3: Ventilator 100 %, grijanje oko 50 %.

Stupanj 4: Ventilator 100 %, grijanje 100 %.

MHD 9/ 15/ 20 s tajmerom: Možete odabrati vrijeme uključivanja do 24 sata.

Termostat za grijanje s područjem temperature 0 °C - 40 °C koje se može namjestiti bez stupnjeva. Ventilator nastavlja raditi pri postignutoj temperaturi.

Motor

Čvrsti motor s kugličnim ležajem, ne zahtijeva održavanje.

Zaštita od pregrijavanja serijske proizvodnje. Pri toplinskom preopterećenju isključuje motor i ponovno ga samostalno uključuje nakon hlađenja.

Električni spoj

MHE 3: Priključni vod sa šuko-utikačem dužine oko 2 m.

MHD 5 / 9 / 15 / 20: CEE-utikač. Izravna ugradnja na stražnju stranu kućišta.

Sigurnosne upute

Ne prekrivajte grijač, opasnost od požara pri nakupljanju topline.

Osigurajte zaštitu zaštitnom sklopkom protiv struje kvara na mjestu ugradnje.

Osigurajte sigurnosni razmak od predmeta (min. 50 cm).

Pridržavajte se uputa za montažu i uporabu.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | MHE 3 |
| Volumen zraka: | 0 m³/h / 400 m³/h |
| Vrsta napona: | Jednofazna struja |
| Nazivni napon: | 230 V |
| Frekvencija struje: | 50 Hz |
| IMaks.: | 6,3 A / 12,3 A |
| Vrsta zaštite: | IP X4 |
| Električni utični spoj: | Šuko |
| Glavni kabel: | 3 x 1,5 mm² |
| Broj prespojnih položaja: | 4 |
| Materijal kućišta: | Čelični lim, obložen prahom |
| Težina: | 11,8 kg |
| Težina s pakovanjem: | 12,825 kg |
| Širina: | 335 mm |
| Visina: | 430 mm |
| Dubina: | 565 mm |
| Širina s pakovanjem: | 355 mm |
| Visina s pakovanjem: | 460 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 570 mm |
| Temperatura okoline: | 40 °C |
| Učinak grijanja: | 1.500 W / 3.000 W |
| Povećanje temperature: | 23 K |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799822004 |
| Broj artikla: | 0082.0200 |

Proizvođač: MAICO

MHE 3 Grijač zraka