**AIROTHERM ventilator DZF 35/64 BH**

Značajke

Zidni odvojak od pocinčanog čeličnog lima.

Plastični rotor s osam listova.

Motor

DZF 35/6 BH i DZF 35/4 BH: Zaštita od pregrijavanja serijske proizvodnje.

DZF 35/84 BH i DZF 35/64 BH: Zaštita od pregrijavanja može se zatražiti na upit.

Spojevi tipa DZF 35/6 BH i DZF 35/4 BH su bez napona na stezaljkama i moraju se priključiti na zaštitnu sklopku motora MV 25 ili na regulacijski krug zaštite.

Ventilatori sa sklopkom za promjenu pola: Zaštita od preopterećenja sa zaštitnom sklopkom motora koja se mora osigurati na mjestu ugradnje.

Sigurnosne upute

Pri slobodnom usisavanju ventilator smijete puštati u rad samo ako osigurate zaštitu od slučajnog dodira na rotoru u skladu s normom DIN EN 294.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | DZF 35/64 BH |
| Volumen zraka: | 700 m³/h / 1.100 m³/h |
| Brzina: | 900 1/min / 1.400 1/min |
| Nazivni napon: | 400 V |
| Frekvencija struje: | 50 Hz |
| Apsorpcija struje: | 125 W / 170 W |
| INomin.: | 0,4 A / 0,5 A |
| IMaks.: | 0,4 A / 0,5 A |
| Vrsta zaštite: | IP 55 |
| Moguća promjena pola: | ✔ |
| Glavni kabel: | 5 x 1,5 mm² |
| Mjesto ugradnje: | Zid |
| Vrsta ugradnje: | Podžbukno |
| Položaj za ugradnju: | vodoravno |
| Materijal kućišta: | Čelični lim, pocinčani |
| Težina: | 10 kg |
| Težina s pakovanjem: | 11,39 kg |
| Nominalna dužina: | 350 mm |
| Širina s pakovanjem: | 445 mm |
| Visina s pakovanjem: | 335 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 445 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799850335 |
| Broj artikla: | 0085.0033 |

Proizvođač: MAICO

DZF 35/64 BH AIROTHERM ventilator