**Aksijalni krovni ventilator EZD40-4A**

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | EZD40-4A |
| Volumen zraka: | 3.200 m³/h |
| Brzina: | 1.425 1/min |
| Apsorpcija struje: | 220 W |
| IMaks.: | 1 A |
| Vrsta zaštite: | IP 55 |
| Moguća promjena pola: |  -  |
| Mjesto ugradnje: | Krov |
| Položaj za ugradnju: | okomito |
| Materijal: | Čelični lim, pocinčani |
| Težina: | 23 |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Broj artikla: | 0087.0409 |

Proizvođač: MAICO

EZD40-4A Aksijalni krovni ventilator