**Element za usisni zrak ZE 10 IB**

Element za usisni zrak za decentralnu kućnu ventilaciju bez propuha.

Regulacija struje zraka bez stupnjeva.

Jedinica za pakiranje Unutrašnji dio, filtar prašine i filtar za insekte, zidni odvojak do 500 mm, vanjska rešetka s rešetkom za muhe.

Pribor: Zaštita od oluje ZES, zamjenski filtar ZEF

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | ZE 10 IB |
| Smjer zraka: | Usis zraka |
| Mjesto ugradnje: | Zid |
| Materijal: | Plastika |
| Boja: | bijela |
| Težina s pakovanjem: | 1,2 kg |
| Razred filtra: | G3 |
| Vrsta žaluzine: | ručno |
| Širina: | 150 mm |
| Visina: | 150 mm |
| Dubina: | 60 mm |
| Širina s pakovanjem: | 285 mm |
| Visina s pakovanjem: | 155 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 285 mm |
| Temperatura okoline: | 60 °C |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799520467 |
| Broj artikla: | 0152.0046 |

Proizvođač: MAICO

ZE 10 IB Element za usisni zrak