**Aluminijska fleksibilna cijev AFR 150**

Prilagodljiva petoslojna korugirana aluminijska cijev za primjenu kao priključni vod na glavni vod u skladu s normom DIN 18017-3.

Nije zapaljivo u skladu s normom DIN 4102, klasa A1.

Podaci o dužini: produžena dužina.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | AFR 150 |
| Maks. radni tlak: | 2.500 Pa |
| Vrsta ugradnje: | Podžbukno |
| Materijal: | Aluminij |
| Težina: | 1,34 kg |
| Težina s pakovanjem: | 1,5 kg |
| Prikladno za nominalnu dužinu: | 150 mm |
| Duljina: | 10 m |
| Širina: | 10.000 mm |
| Visina: | 155 mm |
| Dubina: | 155 mm |
| Širina s pakovanjem: | 405 mm |
| Visina s pakovanjem: | 175 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 175 mm |
| Temperatura okoline: | 100 °C |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799550938 |
| Broj artikla: | 0055.0093 |

Proizvođač: MAICO

AFR 150 Aluminijska fleksibilna cijev