**Aksijalni ventilator za staklenike EZG 30/4 B**

Cirkulacija zraka

Cirkulirajući zrak potiče rast biljaka. On je posebno važan za njihovo zdravlje i za uravnoteženo stanje kulture.

On smanjuje vlažnost zraka u stanju kulture.

Napad gljivica i pojavljivanje plijesni također se izbjegavaju kao i napad na cvjetove i njihovo oštećenje.

Cirkulacija zraka nadalje smanjuje oštećenjem Botrytisom i sivom plijesni te poboljšava kvalitetu stabljika kod rezanog cvijeća.

Pri ravnomjernoj raspodjeli temperature istodobno se smanjuju troškovi osoblja, grijanja i sredstava za zaštitu bilja.

Značajke

Cijevni odvojak od pocinčanog čeličnog lima s lakom od umjetne smole.

Pričvrsne omče za vješanje na krovnu konstrukciju.

Obostrano sa zaštitnom rešetkom, zaštita od slučajnog dodira u skladu s normom EN ISO 13857.

Plastični rotor s osam listova.

Smjer strujanja zraka

Smjer strujanja zraka i okretanja označeni su strelicama na cijevnom odvojku.

Motor

Asinkroni motor.

S obrnutim načinom rada.

Zaštita od pregrijavanja serijske proizvodnje.

Električni spoj

Spremno za priključivanje zbog prilagodljivog priključnog voda od oko 2 m s utikačem.

Posebni modeli

Na upit i uz dodatnu naknadu možemo isporučiti sljedeće posebne modele:

Posebni naponi i frekvencije.

Jednofazni motori s toplinskim kontaktima ili PTC termorezistorima, vođeni bez napona na stezaljkama.

Ventilatori s povećanom zaštitom od hrđanja.

Informacije o radu pri povremenim temperaturama nižima od -20°C možete dobiti na upit.

Pri radu s pretvaračima frekvencije svakako je potrebno zatražiti savjet u tvornici.

Provedivost se mora provjeriti ovisno o slučaju.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | EZG 30/4 B |
| Volumen zraka: | 1.600 m³/h |
| Brzina: | 1.425 1/min |
| Tip propelera: | aksijalni |
| Smjer zraka: | Cirkulacijski zrak |
| S mogućnošću upravljanja brzinom: |  ✔  |
| Mogućnost obrnutog načina rada: |  ✔  |
| Vrsta napona: | Jednofazna struja |
| Nazivni napon: | 230 V |
| Frekvencija struje: | 50 Hz |
| Nominalna snaga: | 90 W |
| INomin.: | 0,4 A |
| IMaks.: | 0,5 A |
| Vrsta zaštite: | IP 55 |
| Toplinska klasa: | B |
| Glavni kabel: | 3 x 1,5 mm² |
| Položaj za ugradnju: | vodoravno |
| Materijal: | Čelični lim, pocinčani |
| Boja: | srebrna |
| Težina: | 9,12 kg |
| Težina s pakovanjem: | 9,92 kg |
| Nominalna dužina: | 300 mm |
| Širina: | 356 mm |
| Visina: | 356 mm |
| Dubina: | 308 mm |
| Širina s pakovanjem: | 420 mm |
| Visina s pakovanjem: | 430 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 330 mm |
| Temperatura struje zraka kod IMaks.: | -20 °C do 60 °C |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799851509 |
| Broj artikla: | 0085.0150 |

Proizvođač: MAICO

EZG 30/4 B Aksijalni ventilator za staklenike