**Krovno postolje za ravne krovove, nagibno SOK 31**

Postolje za ravni krov za montažu krovnih ventilatora.

S nagibnom napravom za nagibanje ventilatora pri radovima na ventilacijskom kanalu.

Sa zvučnom i toplinskom izolacijom od nezapaljivih ploča od mineralnih vlakana otpornih na abraziju.

Preporučeni pribor: Međupostolje SZ.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | SOK 31 |
| Materijal kućišta: | Čelični lim, pocinčani |
| Težina: | 15,2 kg |
| Težina s pakovanjem: | 15,21 kg |
| Zakretno: | ✔ |
| Prikladno za nominalnu dužinu: | 315 mm |
| Širina: | 915 mm |
| Visina: | 290 mm |
| Dubina: | 915 mm |
| Širina s pakovanjem: | 915 mm |
| Visina s pakovanjem: | 290 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 915 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799939931 |
| Broj artikla: | 0093.0993 |

Proizvođač: MAICO

SOK 31 Krovno postolje za ravne krovove, nagibno