**Temperaturni osjetnik NTC 15**

Temperaturni osjetnik s tuljkom za isključivanje uređaja pri temperaturi usisnog zraka manjoj od 10 °C pri uporabi grijača tople vode.

Zahtijeva institut za pasivnu kuću za zaštitu opcije grijača tople vode npr. WRH 12-1 u usisnom zraku.

Pribor za ventilacijski uređaj s rekuperacijom topline WS 170.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | NTC 15 |
| Težina: | 0,05 kg |
| Težina s pakovanjem: | 0,05 kg |
| Širina: | 200 mm |
| Visina: | 80 mm |
| Dubina: | 100 mm |
| Širina s pakovanjem: | 200 mm |
| Visina s pakovanjem: | 20 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 100 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Prikladno za proizvode: | WS 170... |
| Asortiman: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799578338 |
| Broj artikla: | 0157.0833 |

Proizvođač: MAICO

NTC 15 Temperaturni osjetnik