**Žaluzina, uređaj za povlačenje VD 50-Ex**

Samoaktivirajuća žaluzina, s uređajem za povlačenje za ručno aktiviranje.

Zbog toplinskog zaleta upotrebljavajte samo na visini prostorije od 5 m.

Do nominalne dužine DN 400: Žaluzina se otvara od 930 min-1 prema gore.

Od nominalne dužine DN 500: Žaluzina se otvara od 715 min-1 prema gore.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | VD 50-Ex |
| Težina: | 6,6 |
| Vrsta žaluzine: | samootvarajući/samozatvarajući |
| Prikladno za nominalnu dužinu: | 500 mm |
| Protueksplozivna zaštita: | Ex II 2G |
| Model za eksplozivna područja: | antistatična |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799936350 |
| Broj artikla: | 0093.0635 |

Proizvođač: MAICO

VD 50-Ex Žaluzina, uređaj za povlačenje