**Reverzibilna sklopka, sklopka za promjenu pola WP 2**

Sklopka za promjenu pola za upravljanje ventilatorima kojima se može promijeniti pol.

Stupanjska sklopka za dvije brzine.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | WP 2 |
| Smjer zraka: | Usis i odsis zraka |
| Vrsta napona: | Trofazna struja |
| Nazivni napon: | 500 V |
| Maksimalno opterećenje: | 16 A |
| Vrsta zaštite: | IP 65 |
| Motor: | Odvojeni namotaji |
| Vrsta ugradnje: | Nadžbukno |
| Težina: | 0,41 kg |
| Težina s pakovanjem: | 0,44 kg |
| Širina: | 82 mm |
| Visina: | 82 mm |
| Dubina: | 127 mm |
| Širina s pakovanjem: | 85 mm |
| Visina s pakovanjem: | 93 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 133 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799571087 |
| Broj artikla: | 0157.0108 |

Proizvođač: MAICO

WP 2 Reverzibilna sklopka, sklopka za promjenu pola