**Fleksibilna spojnica ELI 71 Ex**

Prigušuje vibracije duž kanalskog sustava.

Jaka i fleksibilna tekstilna brtva.

Epoksidnim slojem zaštićeno od atmosferskih utjecaja.

Prikladno za radne temperature od -30 °C do +80 °C.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | ELI 71 Ex |
| Materijal: | Čelični lim, s epoksidnom oblogom |
| Boja: | siva |
| Težina: | 13 kg |
| Težina s pakovanjem: | 13 kg |
| Širina: | 810 mm |
| Visina: | 708 mm |
| Dubina: | 203 mm |
| Širina s pakovanjem: | 810 mm |
| Visina s pakovanjem: | 708 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 203 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799735793 |
| Broj artikla: | 0073.0579 |

Proizvođač: MAICO

ELI 71 Ex Fleksibilna spojnica