**Tányérszelep, acél TM-V2A 10**

Nemesacél légszelepek szellőztetéshez és elszíváshoz csőcsatlakozásokkal.

Laza szerelőgyűrűvel és szorítórugóval az egyszerű beszerelés érdekében.

Fokozatmentes légáram-szabályozás forgatható szeleptányér segítségével.

Javasolt tartozékok: Zsiradékszűrő egység FFE helyiségek zsiradékkal töltött levegőjének elszívásához (pl. konyhák stb.).

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | TM-V2A 10 |
| Légáramlás iránya: | befúvás és elszívás |
| Térfogatáram: | 30 m³/h / 40 m³/h / 60 m³/h / 80 m³/h 15 Pa / 25 Pa / 53 PA / 100 Pa-nál |
| Anyag: | rozsdamentes acél |
| Szín: | nemesacél, szálcsiszolt |
| Súly: | 0,2 kg |
| Súly csomagolással: | 0,21 kg |
| Névleges méretnek megfelelő: | 100 mm |
| Szélesség: | 140 mm |
| Magasság: | 140 mm |
| Mélység: | 52 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 141 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 141 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 60 mm |
| Hangteljesítményszint: | 35 dB(A) / max. 80 m³/h-nál |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799513742 |
| Termékszám: | 0151.0374 |

Gyártó: MAICO

TM-V2A 10 Tányérszelep, acél