**EnOcean bedugható modul E-SM**

A kommunikációs modul lehetővé teszi a szellőztető készülék vezérlését az EnOcean standard rádió adó-vevővel.

A bedugható modul alap nyomtatott áramköri lapra történő felszerelése után ezáltal pl. rádió-érzékelők és -kezelőegységek taníthatók be a vezérlésen.

WS 75 Powerbox, WS 120 Trio, WS 160 Flat, WS 170, WS 300 Flat, WR 310 / WR 410, WS 320 és WS 470 központi szellőztető készülékekhez.

Az adatok átvitele 868,3 MHz frekvencián történik.

Kizárólag a következő EnOcean Equipment Profiles (EEP) profilokat támogatja az E-SM bedugható modul:

Páratartalom-hőmérséklet | Afriso | EEP A5-04-01

Páratartalom-hőmérséklet | Thermokon | EEP A5-04-01

CO2-hőmérséklet | Afriso | EEP A5-09-08

CO2-hőmérséklet | Thermokon | EEP A5-09-04

Fali adó 4 csatorna | PEHA | EEP F6-02-01

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | E-SM |
| Feszültségosztály: | 12 V DC |
| Súly: | 0,07 kg |
| Súly csomagolással: | 0,12 kg |
| Szélesség: | 54 mm |
| Magasság: | 39 mm |
| Mélység: | 47 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 187 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 47 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 143 mm |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Alkalmas a termékekhez: | Trio, WS 160 Flat, WS 320..., WS 470..., WR 310, WR 410 |
| Választék: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799925569 |
| Termékszám: | 0092.0556 |

Gyártó: MAICO

E-SM EnOcean bedugható modul