**Kishelyiség ventilátor ECA 100 ipro RC**

Rádióvevős kivitel

beépített rádióvevővel, 868 MHz.

Be/Ki a DS RC rádiókapcsolóval vagy külön RLS RC vezérlés.

A két fordulatszámot vagy a rádiókapcsolóval vagy a vezérlésen lehet beállítani.

Nem szabályozható fordulatszám.

Wibutler Smart-Home rendszerrel kombinálható.

Jellemzők

Rádióvezérelt ventilátor a MAICOsmart szellőztető rendszerhez beépített 868 MHz rádióvevővel, EnOcean technológia alapon.

A ventilátor egy master - slave kapcsolatban beszerelhető (RLS RC szükséges).

Két teljesítményfokozat.

Rejtett beszívás a formatervezett burkolaton keresztül.

Elszíváshoz.

VDE jellel.

IP X5 védelmi fokozata biztonságot jelent a fürdőszobában.

II. védelmi osztály.

Kalmárfehér, a RAL 9016-hoz hasonló szín.

A ház anyaga ütésálló műanyag.

Wibutler Smart-Home rendszerrel kombinálható.

Motor

Energiatakarékos, robusztus motor golyóscsapággyal, karbantartást nem igényel.

Folyamatos működésre alkalmas.

Szerelési utasítás

Beszerelése a lehető legegyszerűbb, mivel a fedél szerszámmal könnyen levehető.

Kompatibilis az ECA előzetes modellekhez DN 100, mivel a rögzítőlyukak és a kábelbevezetés ugyanazon a helyen található süllyesztett beszereléshez.

Elektromos bekötés

Süllyesztett elektromos csatlakozás.

Biztonsági utalás

A ventilátorok IP X5 védelmi fokozattal rendelkeznek, és a DIN VDE 0100-701 szerinti 1-es körben is beszerelhetők.

A részleteket lásd a Tervezési útmutató Kishelyiség ventilátorok fejezetében.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | ECA 100 ipro RC |
| Modell: | Rádióvevő |
| Légmennyiség: | 78 m³/h / 92 m³/h |
| Fordulatszám: | 2.100 1/min / 2.500 1/min |
| Légáramlás iránya: | Elszívás |
| Szabályozható fordulatszám: |  -  |
| Irányváltási lehetőség: |  -  |
| SEC average: | -10,52 kWh/(m²\*a) |
| Feszültségfajta: | Váltóáram |
| Feszültségosztály: | 230 V |
| Hálózati frekvencia: | 50 Hz |
| Névleges teljesítmény: | 6 W / 8 W |
| Imax: | 0,06 A |
| Védelmi fokozat: | IP X5 |
| Hálózati kábel: | 3 x 1,5 mm² |
| Beszerelési hely: | Mennyezet / Fal |
| Beszerelés típusa: | falon kívüli |
| Beszerelési helyzet: | tetszőleges |
| Anyag: | műanyag |
| Szín: | kalmárfehér, a RAL 9016-hoz hasonló |
| Súly: | 0,72 kg |
| Súly csomagolással: | 0,88 kg |
| Zsalu: | nincs |
| Névleges méret: | 100 mm |
| Szélesség: | 159 mm |
| Magasság: | 159 mm |
| Mélység: | 130 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 167 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 167 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 145 mm |
| Közeg hőmérséklet Imax-nál: | 40 °C |
| Környezeti hőmérséklet: | -10 °C -ig 40 °C |
| Hangnyomásszint: | 27 dB(A) / 32 dB(A) Távolság 3 m, szabadtéri feltételek |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | A |
| GTIN (EAN): | 4012799842101 |
| Termékszám: | 0084.0210 |

Gyártó: MAICO

ECA 100 ipro RC Kishelyiség ventilátor