**Elszívó elem Centro-E**

Elszívó elem Centro-E elektromos modell

Elszívó elem elektrotermikus állítóművel.

Alap- és szükség szerinti szellőztetéshez.

A központi ventilátor számára nyomásszabályozás szükséges.

Dugós elektromos csatlakozás az elszívó elemnek a házba történő gyors beszereléséhez.

Az összes MAICO Centro-E elszívókészülék IP X5 védelmi fokozattal rendelkezik, és a DIN VDE 0100-701 szerinti 1-es körben is beszerelhető, még ott is, ahol sugárban fellépő víz is előfordul.

II. védelmi osztály.

Jellemzők

Elszívóelem burkolattal és ISO Coarse > 30% (G2) szűrővel süllyesztett beszerelésű házba történő beszereléshez.

A Centro központi elszívórendszerrel együtt alkalmazható.

A tűzvédelem azonos a MAICO ER egyteres szellőztetésével.

Nincs szükség hidegfüst-elzárókra.

Nincs szükség kiegészítő hangcsillapítókra.

Kalmárfehér, a RAL 9016-hoz hasonló szín.

Egyszerű szűrőcsere szerszám használata nélkül.

A burkolat ± 5°-kal elfordítható az esetleg ferdén behelyezett ház kiegyenlítése érdekében.

Az elszívóelem könnyű és gyors szerelése a házban a pattintásos rögzítésnek köszönhetően.

Aknazajszint-különbség a DIN 4109 szerint, az IAB Oberursel vizsgálata alapján.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | Centro-E |
| Modell: | elektromos |
| Légmennyiség: | 20 m³/h / 60 m³/h |
| Legkisebb légmennyiség: | 30 m³/h |
| Légáramlás iránya: | Elszívás |
| Feszültségfajta: | Váltóáram |
| Feszültségosztály: | 230 V |
| Hálózati frekvencia: | 50 Hz / 60 Hz |
| Teljesítménye: | 3 W |
| Imax: | 0,9 A |
| Védelmi fokozat: | IP X5 |
| Hálózati kábel: | 3 x 1,5 mm² |
| Beszerelési hely: | Fal / Mennyezet |
| Beszerelés típusa: | süllyesztett |
| Rendszerfajta: | központi |
| Anyag: | műanyag |
| Szín: | kalmárfehér, a RAL 9016-hoz hasonló |
| Súly: | 0,85 kg |
| Súly csomagolással: | 1,14 kg |
| Szűrőosztály: | ISO Coarse 30 % (G2) |
| Szélesség: | 251 mm |
| Magasság: | 251 mm |
| Mélység: | 138 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 280 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 280 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 155 mm |
| Közeg hőmérséklet Imax-nál: | 40 °C |
| Hangnyomásszint: | 26 dB(A) / 33 dB(A) Az adatok a DIN 18017-3 szerint hasonló A abszorpciós felületnél<sub>L</sub> = 10 m<sup>2</sup> |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | B |
| GTIN (EAN): | 4012799841838 |
| Termékszám: | 0084.0183 |

Gyártó: MAICO

Centro-E Elszívó elem