**Külső levegő beeresztő ALD 10 T**

Önszabályozó külső levegő átmenet huzatmentes, decentralizált lakásszellőztetéshez.

Beépített szabályozó termosztáttal.

Szabályozás a -5 °C (zárva) és +10 °C (nyitva) hőmérséklet tartományban.

Elektromos csatlakozásra nincs szükség.

Csomagolási egység: Hőmérsékletvezérelt belső rész, por- ill. bogárszűrő, fali hüvely 500 mm falvastagsághoz, külső rács szúnyoghálóval.

Tartozékok: ALDS 10 viharvédelem, pótszűrő ALDF 10 T.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | ALD 10 T |
| Légáramlás iránya: | Szellőztetés |
| Maximális térfogatáram: | 27 m³/h / 10 Pa esetén |
| Beszerelési hely: | Fal |
| Anyag: | műanyag |
| Szín: | tiszta fehér, a RAL 9010-hoz hasonló |
| Súly: | 1 kg |
| Súly csomagolással: | 1,2 kg |
| Szűrőtípus: | Porszűrő |
| Szűrőosztály: | G2 |
| Zsalutípus: | manuális- vagy termosztáttali működtetés |
| Névleges méret: | 100 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 280 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 155 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 280 mm |
| Környezeti hőmérséklet: | 60 °C |
| Elemek osztályozott max. szabványos zajszintkülönbsége Dn,w: | 33 dB |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | B |
| GTIN (EAN): | 4012799520559 |
| Termékszám: | 0152.0055 |

Gyártó: MAICO

ALD 10 T Külső levegő beeresztő