**Belső csappantyú, elektromos AE 15/1**

Belső zárózsalu be- és elszíváshoz.

Alapszellőztetés szabályozása állítható nyílásszöggel.

Hőenergia-takarékos, mivel kívánság szerint nyitható.

Vezérlés a kereskedelemben kapható kikapcsolókkal, kapcsolóórákkal és utánfutás relékkel.

IPX4 védelmi fokozat.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | AE 15/1 |
| Légáramlás iránya: | befúvás és elszívás |
| Feszültségfajta: | Váltóáram |
| Feszültségosztály: | 230 V |
| Hálózati frekvencia: | 50 Hz |
| Teljesítménye: | 5 W |
| Védelmi fokozat: | IP X4 |
| Hálózati kábel: | 3 x 1,5 mm² |
| Beszerelés: | belső |
| Beszerelési hely: | Fal / Mennyezet |
| Beszerelés típusa: | falon kívüli |
| Beszerelési helyzet: | függőleges / vízszintes |
| Anyag: | műanyag |
| Szín: | kalmárfehér, a RAL 9016-hoz hasonló |
| Súly: | 0,74 kg |
| Súly csomagolással: | 1 kg |
| Zsalutípus: | elektromos |
| Névleges méret: | 150 mm |
| Névleges méretnek megfelelő: | 150 mm |
| Szélesség: | 228 mm |
| Magasság: | 228 mm |
| Mélység: | 108 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 245 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 320 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 125 mm |
| Környezeti hőmérséklet: | 40 °C |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | A |
| GTIN (EAN): | 4012799514015 |
| Termékszám: | 0151.0401 |

Gyártó: MAICO

AE 15/1 Belső csappantyú, elektromos