**Szellőzőcső, hőszigetelt MT-R125**

Stabil, ellenállóképes és robusztus szellőzőcső hőszigeteléssel.

Nagyon jó hőszigetelési és hangszigetelési tulajdonságok.

Könnyen és tisztán lerövidíthető a burkolaton található vezetőmélyedéseknek köszönhetően.

Megakadályozza a páralecsapódást a víztaszító, zárt cellaszerkezetű hőszigetelésnek köszönhetően.

Normálisan gyúlékony a B2 tűzvédelmi osztálynak megfelelően.

Cradle to Cradle tanúsítvány (tanúsítvány környezetbiztonságos, egészséges és újrahasznosítható anyagokhoz).

Figyelem:

Hőszigetelt MT-R125 szellőzőcsövek esetén csak KWH 16 L/KWH 16 R kombinált fali csonkok alkalmazhatók.

Hőszigetelt MT-R160 szellőzőcsövek esetén csak KWH 20 L/KWH 20 R kombinált fali csonkok alkalmazhatók.

Lásd KWH méretrajz.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | MT-R125 |
| Térfogatáram: | 200 m³/h ajánlott |
| Belső fal anyaga: | Szigetelő poliolefin-hab, gőzdiffúzív tömörség |
| Csőkabát anyaga: | Polietilén (HDPE) |
| Szín: | fekete |
| Súly: | 2,59 kg |
| Súly csomagolással: | 2,6 kg |
| Névleges méret: | 125 mm |
| Belső átmérő: | 125 mm |
| Külső átmérő: | 160 mm |
| Hossz: | 2 m |
| Szélesség: | 160 mm |
| Magasság: | 160 mm |
| Mélység: | 2.000 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 160 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 160 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 2.000 mm |
| Falvastagság: | 15 mm |
| Közeg hőmérséklet: | -40 °C -ig 95 °C |
| Környezeti hőmérséklet: | -40 °C -ig 95 °C |
| Hővezetési érték: | 0,040 W/m\*K 40 °C-nál |
| Csomagolási egység: | 2 m |
| Választék: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799599814 |
| Termékszám: | 0059.0981 |

Gyártó: MAICO

MT-R125 Szellőzőcső, hőszigetelt