**Hőmérsékletszabályozó rendszer ATS**

Kétpontos elektronikus hőmérsékletszabályozó háromfázisú váltóáramú vagy váltóáramú ventilátorok vezérléséhez.

Digitális kijelzővel az aktuális és a beállítási hőmérséklet kijelzésére.

Hibakijelző és ellenőrző LED-ekkel.

A hőmérsékletérzékelő a szállítási csomag része.

Szabályozókimenetek:

Ötfokozatú feszültségmentes kimenet ATL energiamodul vagy védőrelé vezérlés csatlakoztatásához.

0 V - 10 V kimenet rendszerösszetevők (váltóáramú ventilátoroknál pl. EALT 6 tápegység) csatlakoztatására.

Feszültségmentes termosztát-kimenet légfűtő vezérléséhez.

Feszültségmentes jelkimenet az érzékelőnél bekövetkezett törés vagy rövidzárlat kijelzésére.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | ATS |
| Feszültségosztály: | 230 V |
| Hálózati frekvencia: | 50 Hz / 60 Hz |
| Maximális terhelés: | 10 A |
| Védelmi fokozat: | IP 54 |
| Beszerelés típusa: | falon kívüli |
| Ház anyaga: | műanyag |
| Súly: | 1,4 kg |
| Súly csomagolással: | 1,65 kg |
| Szélesség: | 240 mm |
| Magasság: | 185 mm |
| Mélység: | 115 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 295 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 135 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 220 mm |
| Környezeti hőmérséklet: | 0 °C -ig 40 °C |
| Hőmérséklet beállítási tartomány: | 0 °C -ig 40 °C |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799577591 |
| Termékszám: | 0157.0759 |

Gyártó: MAICO

ATS Hőmérsékletszabályozó rendszer