**90°-ív, húzott B90-80**

90°-os húzott ív, ajaktömítésekkel. Spirálisan korcolt csövekhez.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | B90-80 |
| Beszerelés típusa: | süllyesztett |
| Anyag: | acéllemez |
| Névleges méret: | 80 mm |
| Környezeti hőmérséklet: | 60 °C |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799553106 |
| Termékszám: | 0055.0310 |

Gyártó: MAICO

B90-80 90°-ív, húzott