**Tűzvédelmi kompenzációs elem BA 125/80-2**

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | BA 125/80-2 |
| Légáramlás iránya: | Elszívás |
| Beszerelés típusa: | süllyesztett |
| Anyag: | acéllemez |
| Súly: | 1,46 kg |
| Súly csomagolással: | 1,46 kg |
| Tűzvédelem: | igen |
| Csőcsatlakozások száma: | 2 |
| Névleges méretnek megfelelő: | 125 mm |
| Szélesség: | 125 mm |
| Magasság: | 640 mm |
| Mélység: | 125 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 125 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 640 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 125 mm |
| Engedély száma: | Z-41.6-573 |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | B |
| GTIN (EAN): | 4012799990116 |
| Termékszám: | 0093.1005 |

Gyártó: MAICO

BA 125/80-2 Tűzvédelmi kompenzációs elem