**AIROTHERM ventilátor DZF 35/6 BH**

Jellemzők

Horganyzott acéllemezből készült fali hüvely.

Nyolclapátos műanyag járókerék.

Motorok

DZF 35/6 BH és DZF 35/4 BH: Sorozat túlmelegedés elleni védelemre.

DZF 35/84 BH és DZF 35/64 BH: A túlmelegedés elleni védelem igény szerint kapható.

A DZF 35/6 BH és DZF 35/4 BH típusú csatlakozások feszültségmentes csatlakozók, amelyeket egy MV 25-ös teljes motorvédő kapcsolóhoz vagy egy védőrelé áramköréhez kell csatlakoztatni.

Váltható pólusú ventilátorok: A túlterhelés elleni védelmet a megrendelő által beszerzendő teljes motorvédő kapcsoló biztosítja.

Biztonsági utasítások

Nyitott légbevezetés esetén a ventilátort csak akkor szabad üzembe helyezni, ha biztosítva van a járókerék érintésvédelme a DIN EN 294 szerint.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | DZF 35/6 BH |
| Légmennyiség: | 650 m³/h |
| Fordulatszám: | 900 1/min |
| Feszültségosztály: | 400 V |
| Hálózati frekvencia: | 50 Hz |
| Teljesítménye: | 85 W |
| Inévl: | 0,2 A |
| Imax: | 0,2 A |
| Védelmi fokozat: | IP 55 |
| Váltható pólus: | - |
| Hálózati kábel: | 5 x 1,5 mm² |
| Beszerelési hely: | Fal |
| Beszerelés típusa: | süllyesztett |
| Beszerelési helyzet: | vízszintes |
| Ház anyaga: | acéllemez, horganyzott |
| Súly: | 8 |
| Súly csomagolással: | 8,1 kg |
| Névleges méret: | 350 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 440 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 340 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 440 mm |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799850304 |
| Termékszám: | 0085.0030 |

Gyártó: MAICO

DZF 35/6 BH AIROTHERM ventilátor