**Hangszigetelt szellőző doboz ESR 20/1**

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | ESR 20/1 |
| Légmennyiség: | 700 m³/h |
| Fordulatszám: | 1.450 1/min |
| Szabályozható fordulatszám: |  -  |
| Névleges teljesítmény: | 140 W |
| Inévl: | 0,6 A |
| Imax: | 0,6 A |
| Védelmi fokozat: | IP X4 |
| Szigetelési osztály: | B |
| Súly: | 15,3 |
| Névleges méret: | 200 mm |
| Közeg hőmérséklet névleges feszültségnél: | 45 °C |
| Közeg hőmérséklet Imax-nál: | 45 °C Szükséges Delta p<sub>st</sub> min = 50 Pa |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799802839 |
| Termékszám: | 0080.0283 |

Gyártó: MAICO

ESR 20/1 Hangszigetelt szellőző doboz