**Termoventilátor PHD 20**

Jellemzők

Nedves vagy vizes helyiségek szárítására.

Helyiségek időszakos vagy folyamatos fűtésére és szellőztetésére.

Stabil, horganyzott acéllemezből készült ház, porszórt felülettel, rozsdaálló.

Tartókengyel mint padlóterületet nem foglaló csőállvány.

A fűtőelemek anyaga nem izzó rozsdamentes acél.

Túlmelegedés elleni védelemmel. Túlmelegedés esetén a fűtés és a ventilátor automatikusan lekapcsol. Egyszerűen visszaállítható.

Fali tartóval.

Vezérlés

A ventilátor és a fűtés 3 ill. 4 fokozatban kapcsolható.

PHE 3 / PHD 5:

1. fokozat: Ventilátor 100%, fűtés KI.

2. fokozat: Ventilátor 100%, fűtés 50%.

3. fokozat: Ventilátor 100%, fűtés 100%.

PHD 9 / 15 / 20:

1. fokozat: Ventilátor 100%, fűtés KI.

2. fokozat: Ventilátor 50%, fűtés 50%.

3. fokozat: Ventilátor 100%, fűtés 50%.

4. fokozat: Ventilátor 100%, fűtés 100%.

PHD 9 / 15 / 20 kapcsolóórával A bekapcsolási idő 24 órára előre programozható.

Fűtőtermosztát fokozatmentesen beállítható hőmérséklethatárral 0 °C - 40 °C között. A ventilátor a hőmérséklet elérése után is üzemben marad.

A bekapcsolási idő 24 órára előre programozható.

Motorok

Robusztus motor golyóscsapággyal, karbantartást nem igényel.

Sorozat túlmelegedés elleni védelemre. Túlmelegedés esetén lekapcsolja a motort, majd a lehűlést követően automatikusan ismét bekapcsolja.

Elektromos bekötés

PHE 3: A csatlakozókábel földelt csatlakozó dugóval kb. 2 m hosszú.

PHD 5 / 9/ 15/ 20: CEE- dugó. Direkt a ház hátoldalára szerelve.

Biztonsági utasítások

Ne takarjuk le a termoventilátort, mert a hőtolulás tüzet okozhat.

Legalább 50 cm biztonsági távolságot tárgyaktól betartani.

Ügyeljünk a szerelési és használati utasítás betartására.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | PHD 20 |
| Légmennyiség: | 1.600 m³/h / 2.300 m³/h |
| Feszültségfajta: | Háromfázisú váltóáram |
| Feszültségosztály: | 400 V |
| Hálózati frekvencia: | 50 Hz |
| Imax: | 14,2 A / 28,5 A |
| Védelmi fokozat: | IP X4 |
| Dugós elektromos csatlakozás: | CEE, 32A |
| Kapcsolóállások száma: | 4 |
| Ház anyaga: | acéllemez, porszórt felületkezelés |
| Súly: | 32 |
| Súly csomagolással: | 34,3 kg |
| Szélesség csomagolással együtt: | 720 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 580 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 610 mm |
| Környezeti hőmérséklet: | 40 °C |
| Fűtési teljesítmény: | 10.000 W / 20.000 W |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799820697 |
| Termékszám: | 0082.0069 |

Gyártó: MAICO

PHD 20 Termoventilátor