**Hangszigetelt szellőző doboz ESR 16/1**

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | ESR 16/1 |
| Légmennyiség: | 380 m³/h |
| Fordulatszám: | 2.000 1/min |
| Szabályozható fordulatszám: |  -  |
| Névleges teljesítmény: | 85 W |
| Inévl: | 0,4 A |
| Imax: | 0,4 A |
| Védelmi fokozat: | IP X4 |
| Szigetelési osztály: | B |
| Súly: | 12,6 |
| Névleges méret: | 160 mm |
| Közeg hőmérséklet névleges feszültségnél: | 55 °C |
| Közeg hőmérséklet Imax-nál: | 55 °C |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799802822 |
| Termékszám: | 0080.0282 |

Gyártó: MAICO

ESR 16/1 Hangszigetelt szellőző doboz