**Belső csappantyú MCV 35**

Belső csappantyúk szellőztetéshez és elszíváshoz.

Kézi működtetés húzózsinórral.

Párhuzamos vezetésű zárólamellák.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | MCV 35 |
| Légáramlás iránya: | Szellőztetés / Elszívás |
| max. áramlási sebesség: | 2 m/s |
| Beszerelési hely: | Fal |
| Beszerelési helyzet: | függőleges / vízszintes |
| Anyag: | acéllemez, beégetett lakkozású |
| Szín: | fehér |
| Lamellaszín: | fekete |
| Súly: | 3,54 |
| Zsalutípus: | kézi |
| Névleges méretnek megfelelő: | 350 mm |
| Nyitott keresztmetszet: | 975 cm² |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799510543 |
| Termékszám: | 0151.0054 |

Gyártó: MAICO

MCV 35 Belső csappantyú