**Belső rács LGZ 42/12**

Belső rács elülső kerettel.

Függőleges, forgatható beágyazású légterelő lamellákkal az elülső oldalon.

Légáram-szabályozás állítható nyíláslemezekkel.

Szükséges tartozékok: EK beépítődoboz.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | LGZ 42/12 |
| Légáramlás iránya: | Szellőztetés |
| Célszerű légátvezetés a nyíláslemezek 75%-os nyitása mellett.: | 100 m³/h - 350 m³/h |
| Beszerelés: | belső |
| Beszerelési hely: | Fal / Csatorna |
| Anyag: | acéllemez, beégetett lakkozású |
| Szín: | világosszürke |
| Súly: | 1,96 kg |
| Súly csomagolással: | 2,2 kg |
| Szélesség: | 450 mm |
| Magasság: | 160 mm |
| Mélység: | 61 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 410 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 180 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 90 mm |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | D |
| GTIN (EAN): | 4012799512639 |
| Termékszám: | 0151.0263 |

Gyártó: MAICO

LGZ 42/12 Belső rács