**Külső levegő beeresztő ALD 12 SVA**

Külső levegő beeresztő huzatmentes, decentralizált lakásszellőztetéshez.

Fokozatmentes légáram-szabályozás.

ALD 12 S csomagolási egység: Belső rész műanyagból, por- ill. bogárszűrő, fali hüvely viharvédelemmel és hangszigeteléssel 500 mm-ig, külső rács műanyagból.

ALD 12 SVA csomagolási egység: Belső rész műanyagból, por- ill. bogárszűrő, fali hüvely viharvédelemmel és hangszigeteléssel 500 mm-ig, külső rács nemesacélból.

Tartozékok: ALDF 12 G2 vagy ALDF 12 G3 pótszűrő.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | ALD 12 SVA |
| Légáramlás iránya: | Szellőztetés |
| Maximális térfogatáram: | 30 m³/h |
| Beszerelési hely: | Fal |
| Rács anyaga: | Műanyag (belső rács) / Nemesacél (külső rács) |
| Ház anyaga: | műanyag |
| Szín: | tiszta fehér, a RAL 9010-hoz hasonló |
| Súly: | 1 kg |
| Súly csomagolással: | 1,3 kg |
| Szűrőtípus: | Porszűrő |
| Szűrőosztály: | G2 |
| Zsalutípus: | kézi |
| Névleges méret: | 125 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 585 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 180 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 160 mm |
| Környezeti hőmérséklet: | 60 °C |
| Elemek osztályozott max. szabványos zajszintkülönbsége Dn,w: | 51 dB |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | B |
| GTIN (EAN): | 4012799520535 |
| Termékszám: | 0152.0053 |

Gyártó: MAICO

ALD 12 SVA Külső levegő beeresztő