**Motorvédő kapcsoló MV 16-1**

Motorvédő kapcsoló hőérintkezős ventilátorokhoz.

Fő védőkapcsolóval és vezérlési biztosítóval.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | MV 16-1 |
| Feszültségfajta: | Háromfázisú váltóáram |
| Feszültségosztály: | 400 V |
| Hálózati frekvencia: | 50 Hz / 60 Hz |
| Maximális terhelés: | 16 A |
| Védelmi fokozat: | IP 55 |
| Beszerelési hely: | Fal (motor közelében) |
| Beszerelés típusa: | falon kívüli |
| Anyag: | műanyag |
| Szín: | fekete / fehér |
| Súly: | 0,6 kg |
| Súly csomagolással: | 0,67 kg |
| Szélesség: | 80 mm |
| Magasság: | 135 mm |
| Mélység: | 96,5 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 87 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 137 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 100 mm |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799993179 |
| Termékszám: | 0157.1658 |

Gyártó: MAICO

MV 16-1 Motorvédő kapcsoló