**Csatorna zárózsalu AKP 22**

Zárózsaluk kifúváshoz.

Horganyzott védőráccsal.

Beszerelési utasítások

Robbanásveszélyes légkörben történő felszerelésnél ellenőrizzük, hogy hozzáférhető-e a zárózsalu.

Ha hozzáférhető, akkor a zárózsalu köré húzzunk egy finom szemű drótkalitkát.

A szikraképződés elkerülése érdekében a drótkalitkát biztonságosan le kell földelni.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | AKP 22 |
| Légáramlás iránya: | Elszívás |
| Nyomásveszteség: | 10 Pa |
| Beszerelés: | külső |
| Beszerelési hely: | Csatorna |
| Beszerelési helyzet: | függőleges / vízszintes |
| Anyag: | műanyag, időjárás- és UV-álló |
| Szín: | világosszürke |
| Súly: | 1,24 kg |
| Súly csomagolással: | 1,61 kg |
| Zsalutípus: | légáram által működtetett nyitás / zárás |
| Csatornaméret: | 500 mm x 250 mm |
| Szélesség: | 335 mm |
| Magasság: | 585 mm |
| Mélység: | 54 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 350 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 610 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 60 mm |
| Környezeti hőmérséklet: | 60 °C |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | D |
| GTIN (EAN): | 4012799510963 |
| Termékszám: | 0151.0096 |

Gyártó: MAICO

AKP 22 Csatorna zárózsalu