**Axiális ablakventilátor EVH 31**

Jellemzők

Ablakokba vagy vékony falakba történő beszereléshez.

A külső rész mélysége mindössze 23 mm. Ezáltal nem akad bele a redőnyökbe vagy zsalugáterekbe.

Halk műanyag járókerék.

A ventilátor karbantartást nem igényel.

IP 20 védelmi fokozat, nedves helyiségekbe nem alkalmas.

Motor

Túlmelegedés elleni védelem mint alapjellemző. Túlmelegedés esetén lekapcsolja a motort, és a lehűlést követően automatikusan ismét bekapcsolja azt.

Robusztus golyóscsapágyas motor, karbantartást nem igényel.

Folyamatos működésre alkalmas.

Szerelési utasítás

Egyszerű beszerelés. Rögzítés a mellékelt csavarozóanyag segítségével.

Vastagabb üvegtáblákhoz vagy falakhoz is megfelelő, ehhez a megfelelő rögzítőanyagot a megrendelő biztosítja.

Üvegvastagság:

EV 31 = 4-20 mm

EVR 31 = 4-20 mm

EVH 31 = 6-20 mm.

Elektromos csatlakozás

Kapocsléc a házban.

Biztonsági utasítások

A belső és külső oldalon DIN EN ISO 13857 szerinti érintésvédelem.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | EVH 31 |
| Légmennyiség: | 1.400 m³/h |
| Fordulatszám: | 1.425 1/min |
| Járókerék típus: | axiális |
| Légáramlás iránya: | Elszívás |
| Szabályozható fordulatszám: | ✔ |
| Feszültségfajta: | Váltóáram |
| Feszültségosztály: | 230 V |
| Hálózati frekvencia: | 50 Hz |
| Névleges teljesítmény: | 110 W |
| Teljesítménye: | 110 W |
| Inévl: | 0,6 A |
| Imax: | 0,6 A |
| Védelmi fokozat: | IP 20 |
| Hálózati kábel: | 3 x 1,5 mm² |
| Beszerelési hely: | Ablak |
| Anyag: | műanyag |
| Szín: | kalmárfehér, a RAL 9016-hoz hasonló |
| Súly: | 6,71 kg |
| Súly csomagolással: | 7,78 kg |
| Zsalutípus: | légáram által működtetett nyitás / zárás |
| Névleges méret: | 315 mm |
| Szélesség: | 410 mm |
| Magasság: | 410 mm |
| Mélység: | 153 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 430 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 450 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 185 mm |
| Közeg hőmérséklet Imax-nál: | 40 °C |
| Hangnyomásszint: | 61 dB(A) |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799808220 |
| Termékszám: | 0080.0822 |

Gyártó: MAICO

EVH 31 Axiális ablakventilátor