**Nemesacél időjárásálló rács LH-V2A 12**

Időjárásálló rács szellőztetéshez és elszíváshoz.

Elszívó vezetékek, páraelszívók, mosószárítók, stb. csatlakozásához.

Csőcsatlakozóval és szorítórugóval az egyszerű beszerelés érdekében.

Madárvédő ráccsal.

Csonkon lévő szegélytömítés és kondenzvíz elvezető perem nélkül.

Az időjárásálló rács távozólevegő-betétje esetén a megrendelőnek intézkedéseket kell tennie, hogy adott esetbe a keletkező kondenzvíz ne folyjon ki a ház homlokzatára.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | LH-V2A 12 |
| Légáramlás iránya: | befúvás és elszívás |
| Beszerelés: | külső |
| Beszerelési hely: | Külső fal |
| Anyag: | rozsdamentes acél |
| Szín: | nemesacél, szálcsiszolt |
| Súly: | 0,32 kg |
| Súly csomagolással: | 0,32 kg |
| Névleges méretnek megfelelő: | 125 mm |
| Nyitott keresztmetszet: | 98 cm² |
| Szélesség: | 190 mm |
| Magasság: | 190 mm |
| Mélység: | 45 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 191 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 191 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 150 mm |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799513780 |
| Termékszám: | 0151.0378 |

Gyártó: MAICO

LH-V2A 12 Nemesacél időjárásálló rács