**Fedél ER-AK**

ER-AK - Komfortos kivitel intelligens időmodullal

Burkolat intelligens időmodullal és LED szűrőcsere kijelzővel.

Minden beállítás intuitív kapacitív kezelőfelülettel elvégezhető, nincs szükség beavatkozásra a nyomtatott áramköri lapon vagy 230 komponenssel való foglalatoskodásra.

A légmennyiség egyénileg beállítható (20/30/40/60/100 m³/h).

Elektromos dugaszoló összekötő a ház gyors, szerszámok nélküli összekötéséhez a ventilátorral.

A teljes terhelésű fokozat be-/kikapcsolása villanykapcsolóval vagy külön kapcsolóval lehetséges, beállítható indítási késleltetéssel (0/30/60\*/90/120 másodperc).

Manuális kezelés esetén (pl. világításkapcsolóval) a beállított indítási késleltetés vagy utánfutási idő érvényes.

Beállítható utánfutási idő teljes terhelésen (0/3/6/15\*/24/30 perc).

Beállítható intervallumvezérlés (1\*/2/4/6/12, működési idő kb. 10 perc) rendszertelenül használt helyiségek átszellőztetéséhez.

Beállítható billentyűzár (bérlővédelem).

II. védelmi osztály.

\*Gyári beállítás

Különleges tulajdonságok

Áramlásra optimalizált, tetszetős formaterv.

Szerszámok nélkül cserélhető szűrő.

Szűrőcsere kijelzővel.

Jellemzők

A készülék folyamatos működéssel alapterhelésen használható.

IP X5 védelmi fokozata biztonságot jelent a fürdőszobában.

Kalmárfehér, a RAL 9016-hoz hasonló szín.

Egyteres szellőztetéshez egyetlen ventilátor használatával.

ISO Coarse 30% szűrő (G2), szűrőcsere szerszám nélkül.

A burkolat ± 5°-kal elfordítható az esetleg ferdén behelyezett ház kiegyenlítése érdekében.

Nem szabályozható fordulatszám.

Kapcsolási változat: egy kiegészítő kapcsolóval az alapterhelés be- és kikapcsolható (lásd a kapcsolási rajzot az interneten).

\*Gyári beállítás

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | ER-AK |
| Modell: | Komfortos kivitel intelligens időmodullal |
| Légmennyiség: | 20 m³/h / 30 m³/h / 40 m³/h / 60 m³/h / 100 m³/h a gyári beállítás szerint 1. fokozat: 30 m³/h és 2. fokozat: 60 m³/h |
| Légáramlás iránya: | Elszívás |
| Védelmi fokozat: | IP X5 |
| Beszerelési hely: | Fal / Mennyezet |
| Rendszerfajta: | decentralizált |
| Ház anyaga: | műanyag |
| Szín: | kalmárfehér, a RAL 9016-hoz hasonló |
| Súly: | 0,59 kg |
| Súly csomagolással: | 0,76 kg |
| Szűrőosztály: | ISO Coarse 30 % (G2) |
| Szélesség: | 281 mm |
| Magasság: | 281 mm |
| Mélység: | 33 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 295 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 305 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 47 mm |
| Közeg hőmérséklet Imax-nál: | 40 °C |
| Indítási késleltetés: | 0 s / 30 s / 60 s / 90 s / 120 s |
| Hangnyomásszint: | 15 dB(A) / 16 dB(A) / 23 dB(A) / 35 dB(A) / 48 dB(A) ER GH-val kombinálva; 27 dB(A) / 31 dB(A) / 35 dB(A) / 41 dB(A) / 51 dB(A) ER GH AP/APB-vel kombinálva, az adatok a DIN 18017-3 szerint AL = 10 m² ekvivalens, abszorpciós felület esetén |
| Engedély száma: | Z-51.1-478 |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | B |
| GTIN (EAN): | 4012799843627 |
| Termékszám: | 0084.0362 |

Gyártó: MAICO

ER-AK Fedél