**Csőbe szerelhető hangszigetelő SDE 16**

Hangszigetelőként vagy nyomásszabályozáshoz rugalmas és spirálisan korcolt csövekben alkalmazható.

Szellőztetésre és elszívásra alkalmas.

A dugaszok eltávolításával rugalmasan hozzáigazítható a környezeti követelményekhez.

Kis nyílás a légmennyiség méréséhez.

Csekély helyszükséglet.

Egyszerűen beszerelhető.

Utólagosan is beszerelhető.

Tűz- és penész ellen védett habszivacs az M1 emissziós osztály szerint.

Porszívóval egyszerűen tisztítható.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | SDE 16 |
| Beszerelési hely: | Cső |
| Anyag: | PU-habszivacs |
| Súly: | 0,1 kg |
| Súly csomagolással: | 0,13 kg |
| Névleges méret: | 160 mm |
| Névleges méretnek megfelelő: | 160 |
| Külső átmérő: | 162 mm |
| Szélesség: | 165 mm |
| Magasság: | 165 mm |
| Mélység: | 50 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 165 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 165 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 50 mm |
| Illesztési veszteség 63 Hz-nél: | 6,5 dB / 3 dB / 1,5 dB |
| Illesztési veszteség 125 Hz-nél: | 7 dB / 3,5 dB / 2,5 dB |
| Illesztési veszteség 250 Hz-nél: | 4 dB / 2,5 dB / 1,5 dB |
| Illesztési veszteség 500 Hz-nél: | 9,5 dB / 5,5 dB / 3,5 dB |
| Illesztési veszteség 1 kHz-nél: | 13 dB / 8,5 dB / 6 dB |
| Illesztési veszteség 2 kHz-nél: | 16 dB / 8,5 dB / 6 dB |
| Illesztési veszteség 4 kHz-nél: | 18 dB / 15 dB / 12 dB |
| Illesztési veszteség 8 kHz-nél: | 22 dB / 20 dB / 17 dB |
| Illesztési veszteség megjegyzés: | Adatok 1, 3 és 5 nyílás esetén |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799442165 |
| Termékszám: | 0044.0216 |

Gyártó: Jeven

SDE 16 Csőbe szerelhető hangszigetelő