**Légbevezető elem ZE 10 IB**

Légbevezető elem huzatmentes, decentralizált lakásszellőztetéshez.

Fokozatmentes légáram-szabályozás.

Csomagolási egység: belső rész, por- ill. bogárszűrő, 500 mm-es fali hüvely, külső rács szúnyoghálóval.

Tartozékok: ZES viharvédelem, ZEF pótszűrő

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | ZE 10 IB |
| Légáramlás iránya: | Szellőztetés |
| Beszerelési hely: | Fal |
| Anyag: | műanyag |
| Szín: | fehér |
| Súly csomagolással: | 1,2 kg |
| Szűrőosztály: | G3 |
| Zsalutípus: | kézi |
| Szélesség: | 150 mm |
| Magasság: | 150 mm |
| Mélység: | 60 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 285 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 155 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 285 mm |
| Környezeti hőmérséklet: | 60 °C |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799520467 |
| Termékszám: | 0152.0046 |

Gyártó: MAICO

ZE 10 IB Légbevezető elem