**Csőventilátor ERV 120 TC**

Időzítővel ellátott kivitel

Be/kikapcsolás a világításkapcsolón vagy egy külön kapcsolón keresztül.

Állítható utánfutási idő 3–25 perc.

Jellemzők

1-fokozatú kishelyiség ventilátor az elszívott helyiségek szellőztetéséhez.

Folyamatos működésre alkalmas.

Standard változat: szabályozható fordulatszám.

TC változat: 3…25 perc között beállítható utánfutási idővel.

IP X2 védelmi fokozat.

II. védelmi osztály.

Kalmárfehér, a RAL 9016-hoz hasonló szín.

A ház anyaga ütésálló műanyag.

Motor

Folyamatos működésre alkalmas.

Szerelési utasítás

Fali vagy mennyezetre történő felszerelés lehetséges.

Elsősorban a WH120 / WH150-be történő beszereléshez.

Elektromos csatlakozás

Süllyesztett elektromos csatlakozás.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | ERV 120 TC |
| Légmennyiség: | 195 m³/h |
| Fordulatszám: | 2.480 1/min |
| Légáramlás iránya: | Elszívás |
| Szabályozható fordulatszám: |  -  |
| Irányváltási lehetőség: |  -  |
| Feszültségfajta: | Váltóáram |
| Feszültségosztály: | 230 V |
| Hálózati frekvencia: | 50 Hz |
| Névleges teljesítmény: | 17 W |
| Imax: | 0,11 A |
| Védelmi fokozat: | IP X2 |
| Váltható pólus: |  -  |
| Hálózati kábel: | 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> / 5 x 1,5 mm<sup>2</sup> |
| Beszerelési hely: | Fal / mennyezet |
| Elhelyezés: | Elszívott helyiség |
| Beszerelés típusa: | Cső |
| Anyag: | műanyag |
| Szín: | kalmárfehér, a RAL 9016-hoz hasonló |
| Súly: | 0,6 kg |
| Súly csomagolással: | 0,7 kg |
| Névleges méret: | 119 mm |
| Névleges méretnek megfelelő: | 120 mm |
| Szélesség: | 119 mm |
| Magasság: | 119 mm |
| Mélység: | 97 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 130 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 120 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 130 mm |
| Közeg hőmérséklet Imax-nál: | 40 °C |
| Ta környezeti hőmérséklet: | -20 °C ≤ Ta ≤ +40 °C |
| Hangnyomásszint: | 37 dB(A) Távolság 3 m, szabadtéri feltételek |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | A |
| GTIN (EAN): | 4012799809852 |
| Termékszám: | 0080.0985 |

Gyártó: MAICO

ERV 120 TC Csőventilátor