**Légelosztó műanyagból, 8-szoros MF-V75-8**

Légelosztó 8 nyílással MF-F rugalmas csövekhez.

Zajszigetelő anyagból

Optimális légelosztás a beépített áramlásvezető íveknek köszönhetően.

2 felülvizsgálati nyílással oldalt

Előfúrt lyukakkal menetes rudas beszereléshez.

Magas élettartamú és környezetálló.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | MF-V75-8 |
| Légáramlás iránya: | befúvás és elszívás |
| Térfogatáram: | 300 m³/h ajánlott |
| Beszerelési hely: | Mennyezet / Fal / Padlózat. |
| Anyag: | Műanyag EPP |
| Műanyagra vonatkozó adatok: | PVC-mentes |
| Súly: | 1,85 kg |
| Súly csomagolással: | 1,9 kg |
| Csatlakozási átmérő: | 160 mm |
| Rugalmas cső csatlakozási átmérő: | 75 mm |
| Csőcsatlakozások száma: | 8 |
| Szélesség: | 710 mm |
| Magasság: | 185 mm |
| Mélység: | 350 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 712 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 187 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 380 mm |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799599807 |
| Termékszám: | 0059.0980 |

Gyártó: MAICO

MF-V75-8 Légelosztó műanyagból, 8-szoros