**Kishelyiség ventilátor ECA 100 KI**

Szünetszabályozóval felszerelt modell

Elektromos működtetésű belső zsaluval.

A szünetszabályozó a csupán rendszertelenül használt helyiségek szellőztetéséről gondoskodik.

Az időintervallumot 1-tól kb. 15 óráig állíthatjuk be.

A működési idő intervallumonként kb. 10 perc.

Kézi (pl. világításkapcsolóval történő) működtetés esetén az indítási késleltetés kb. 50 másodperc, az utánfutási idő pedig kb. 10 perc.

Nem szabályozható fordulatszám.

Jellemzők

Magas légmennyiség a kompakt méret ellenére.

A nagy légmennyiséget magas nyomáserősséggel kombinálja.

Túlmelegedés elleni védelem.

A ház anyaga ütésálló műanyag.

II. védelmi osztály.

VDE-GS jellel.

Védőtömítésekkel a kondenzvíz behatolásának megakadályozására mennyezetre történő szerelésnél.

Külön választható fordulatszám szabályozás az ECA alapkivitelű ventilátorokhoz.

Motor

Robusztus motor golyóscsapággyal, karbantartást nem igényel.

Folyamatos működésre alkalmas.

Szerelési utasítás

A fedél könnyen és gyorsan eltávolítható.

A ventilátor két szorítórugó segítségével gyorsan rögzíthető a csőben.

Frekvenciaváltós fordulatszám szabályozásnál az alsó frekvenciáknál dörmögő zaj léphet lél.

Elektromos csatlakozás

Választani lehet a falon kívüli vagy a süllyesztett elektromos csatlakozás között.

Biztonsági utasítások

Az ECA 100 a DIN VDE 0100-701 szerinti 1. védelmi körben alkalmazható.

A részleteket lásd a Tervezési útmutatóban.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | ECA 100 KI |
| Modell: | Szünetszabályozó |
| Légmennyiség: | 95 m³/h |
| Fordulatszám: | 2.650 1/min |
| Szabályozható fordulatszám: | - |
| Feszültségfajta: | Váltóáram |
| Feszültségosztály: | 230 V |
| Hálózati frekvencia: | 50 Hz / 60 Hz |
| Teljesítménye: | 13 W |
| Imax: | 0,1 A |
| Védelmi fokozat: | IP 34 |
| Hálózati kábel: | 5 x 1,5 mm² |
| Beszerelési hely: | Fal |
| Beszerelés típusa: | falon kívüli |
| Beszerelési helyzet: | tetszőleges |
| Anyag: | műanyag |
| Szín: | kalmárfehér, a RAL 9016-hoz hasonló |
| Súly: | 0,66 |
| Súly csomagolással: | 0,75 kg |
| Zsalutípus: | elektromos |
| Névleges méret: | 100 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 153 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 120 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 153 mm |
| Hangnyomásszint: | 31 dB(A) Távolság 3 m, szabadtéri feltételek |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | A |
| GTIN (EAN): | 4012799840398 |
| Termékszám: | 0084.0039 |

Gyártó: MAICO

ECA 100 KI Kishelyiség ventilátor