**Kiáramlási hangtompító SDA 40**

Hangtompító az ERD, DRD tetőventilátorok nyomóoldali zajcsökkentéséhez.

Hangcsillapító elemmel víztaszító és nem éghető anyagból.

Egyszerűen beszerelhető - akár utólag is.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | SDA 40 |
| Nyomásveszteség: | 5 Pa |
| Beszerelési hely: | Tető |
| Ház anyaga: | acéllemez, horganyzott |
| Súly csomagolással: | 65 kg |
| Névleges méretnek megfelelő: | 400 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 950 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 600 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 900 mm |
| Környezeti hőmérséklet: | 100 °C |
| Illesztési veszteség 125 Hz-nél: | 4 dB |
| Illesztési veszteség 250 Hz-nél: | 4 dB |
| Illesztési veszteség 500 Hz-nél: | 12 dB |
| Illesztési veszteség 1 kHz-nél: | 16 dB |
| Illesztési veszteség 2 kHz-nél: | 14 dB |
| Illesztési veszteség 4 kHz-nél: | 17 dB |
| Illesztési veszteség 8 kHz-nél: | 17 dB |
| Illesztési veszteség összesen: | 11 dB |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799923909 |
| Termékszám: | 0092.0390 |

Gyártó: MAICO

SDA 40 Kiáramlási hangtompító