**Przepust powietrza zewnętrznego ALD 10**

Przepust powietrza zewnętrznego do bezprzeciągowej, decentralnej wentylacji mieszkania.

Bezstopniowa regulacja przepływu powietrza.

Nie wymaga przyłącza elektrycznego.

Opakowanie jednostkowe: część wewnętrzna, filtr przeciwpyłowy lub filtr owadów, tuleja ścienna do 500 mm, kratka zewnętrzna z kratką przeciw owadom.

Akcesoria: zabezpieczenie przeciwburzowe ALDS 10, filtr wymienny ALDF 10.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | ALD 10 |
| Kierunek powietrza: | Nawiew |
| Max. przepływ objętościowy: | 32 m³/h / Przy 10 Pa |
| Miejsce montażu: | Ściana |
| Materiał: | Tworzywo sztuczne |
| Kolor: | biel czysta, podobna do RAL 9010 |
| Ciężar: | 0,98 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 1,21 kg |
| Typ filtra: | Filtr przeciwpyłowy |
| Klasa filtra: | ISO Coarse 30 % (G2) |
| Typ żaluzji: | manualny |
| Wielkość nominalna: | 100 mm |
| Szerokość: | 150 mm |
| wysokość: | 150 mm |
| Głębokość: | 580 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 280 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 155 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 280 mm |
| temperatura otoczenia: | 60 °C |
| Ustalona wartość maks. różnicy znormalizowanego poziomu ciśnienia akustycznego elementu Dn,w: | 31 dB |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | B |
| GTIN (EAN): | 4012799520542 |
| Numer katalogowy: | 0152.0054 |

Producent: MAICO

ALD 10 Przepust powietrza zewnętrznego