**Kratka wewnętrzna ESG 10/2**

Kratka wewnętrzna do wentylacji i wyciągu powietrza.

Z filtrem powietrza.

Z zakrytymi otworami na wkręty.

Możliwość zdejmowania pokrywy bez użycia narzędzi do celów oczyszczania.

Taśma uszczelniająca jest zawarta w zakresie dostawy.

Akcesoria: wymienny filtr powietrza ZRF.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | ESG 10/2 |
| Kierunek powietrza: | Wentylacja i wyciąg powietrza |
| Montaż: | wewnętrzny |
| Miejsce montażu: | Ściana |
| Rodzaj montażu: | natynkowy |
| Materiał: | Tworzywo sztuczne |
| Kolor: | biel drogowa, podobna do RAL 9016 |
| Ciężar: | 0,12 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 0,13 kg |
| Klasa filtra: | ISO Coarse 30 % (G2) |
| Przystosowane do wielkości nominalnej: | 100 mm |
| Szerokość: | 150 mm |
| wysokość: | 150 mm |
| Głębokość: | 51,5 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 151 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 151 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 60 mm |
| temperatura otoczenia: | 60 °C |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | A |
| GTIN (EAN): | 4012799599470 |
| Numer katalogowy: | 0059.0947 |

Producent: MAICO

ESG 10/2 Kratka wewnętrzna