**Czujnik wilgotności PPH-K**

Czujnik wilgotności do urządzenia do wentylacji pojedynczych pomieszczeń PushPull 60 K.

Jest on potrzebny do pracy w trybie osuszania.

Do każdego układu sterowania wentylacją pomieszczeń RLS PP-K można użyć tylko jednego czujnika wilgotności PPH-K.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | PPH-K |
| Ciężar: | 0,01 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 0,02 kg |
| Szerokość: | 80 mm |
| wysokość: | 80 mm |
| Głębokość: | 10 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 92 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 92 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 32 mm |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799572008 |
| Numer katalogowy: | 0157.0200 |

Producent: MAICO

PPH-K Czujnik wilgotności