**Zawór powietrza odprowadzanego i nawiewanego AZV 100**

Alternatywa dla zaworu talerzowego.

Minimalna strata ciśnienia.

Płynna regulacja przepływu powietrza za pomocą śruby regulacyjnej.

Możliwość szybkiego, łatwego i precyzyjnego nastawienia.

Nastawa kratki pozostaje zachowana również po jej wyjęciu (do czyszczenia) i ponownym włożeniu.

Efektowne wzornictwo dla pomieszczeń mieszkalnych.

Zakryty filtr utrzymuje rurę w czystości.

Filtr ISO Coarse 30% (G2) i taśma uszczelniająca wchodzą w zakres dostawy.

Filtr jest zmywalny.

Alternatywnie można stosować filtr ISO Coarse 45% (G3).

Akcesoria:

Wymienny filtr powietrza ALDF 125/160 G2

Wymienny filtr powietrza ALDF 125/160 G3

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | AZV 100 |
| Kierunek powietrza: | Wentylacja i wyciąg powietrza |
| Montaż: | wewnętrzny |
| Miejsce montażu: | Ściana |
| Rodzaj montażu: | natynkowy |
| Materiał: | Tworzywo sztuczne |
| Kolor: | biel drogowa, podobna do RAL 9016 |
| Ciężar: | 0,29 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 0,38 kg |
| Klasa filtra: | ISO Coarse 30 % (G2) |
| Przystosowane do wielkości nominalnej: | 100 mm |
| Szerokość: | 160 mm |
| wysokość: | 160 mm |
| Głębokość: | 85 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 170 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 170 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 110 mm |
| temperatura otoczenia: | 60 °C |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799520870 |
| Numer katalogowy: | 0152.0087 |

Producent: MAICO

AZV 100 Zawór powietrza odprowadzanego i nawiewanego